№2 қосымша

Конкурстық құжаттамаға

**Сатып алатын жұмыстардың техникалық ерекшелігі**

**«Солтүстік Қазақстан облысы Қызылжар ауданы Большая Малышка селосындағы орта мектеп ғимаратының күрделі жөндеуі» (терезе блоктарын ауыстыру)**

Жұмыс СНиП-тің, жұмыс көлемінің жобалық-сметалық талаптарына сәйкес орындалуы, конструктивтік шешімдер сенімділіктің талаптарына жауап беруі, өртке қарсы, санитарлық, экологиялық нормаларға сай құрылыс материалдары мен құрылғылар барынша пайдаланылуы тиіс.

Тиімділігі жоғары материалдарға ерекше көңіл бөлінсін.

Жұмысты жүргізу барысында техника қауіпсіздігі, өрт қауіпсіздігі ережелері сақталсын.

Қазақстан РеспубликасыҮкіметінің 2011 жылғы 31 наурыздағы № 316 қаулысымен бекіткен,Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасының төртінші бағыты «Ауылдық елдi мекендердi дамыту» бойынша Әлеуетті жабдықтаушы,жергілікті атқарушы органдар инфрақұрылымдық жобаларды iске асыру шеңберiнде инфрақұрылымдық жоба іске асырылып жатқан елді мекенде тұратын (халықты жұмыспен қамту орталықтарының жолдамалары бойынша) Бағдарламаға қатысушыларға құрылатын жұмыс орындарының елу пайызына дейiн ұсынуды қамтамасыз етеді. Еңбек нарығындағы ұсыныстарды пайдалана отырып, еңбек ресурстарын қосымша тартуға халықты жұмыспен қамту орталықтарымен жазбаша келiсім болған жағдайда жол беріледі. Осыған байланысты Большая Малышка селосының орта мектебіне күрделі жөндеу жүргізуге 13 жұмыс орны қарастырылды, соның ішінде 6 жұмыс орын Березовка селолық округінің әкім аппаратымен СҚО Қызылжар аудандық Жұмыспен қамту орталығы арқылы ұсынылатын болады.

Әлеуетті жабдықтаушы материалдар мен жабдықтардың жаңа және сапалы болуына, жұмыстың мінсіз орындалуына кепілдік береді.

Әлеуетті жабдықтаушы орындалған жұмыстар мен барлық материалдарды, ресурстар мен басқа да позицияларды, бүліну, жойылу, жаңбыр, су басу, аяз, өрт, ұрлық және басқа себептермен жұмысқа байланысты туындайтын зиянның барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті.

Әлеуетті жабдықтаушы жеткізуді ұйымдастыру, тасымалдау, жабдықтаушы Объектіге жеткізетін барлық материалдар мен жабдықтардың түсірілуі мен сақталуы үшін жауапты. Жеткізілетіндердің барлығы тек қана әлеуетті жабдықтаушының атына жіберіледі.Тапсырыс беруші ешқандай да жағдайда жеткізу, өңдеу, тасымалдау және көліктердің тұрып қалуына байланысты шығындар үшін жауапты болмауы тиіс. Ешқандай жеткізулер Тапсырыс берушіге жолданбауы керек.

Сақтау, төсеу немесе қалап орналастыру үшін Тапсырыс беруші мақұлдаған учаскелер ғана пайдаланыла алады.

Әлеуетті жабдықтаушы Учаске аумағын таза ұстайды, орындалған жұмыстардың актілері мен анықтамаларын, өндірістік мұқтаждықтар үшін сметаларды ұсынады.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № р/н | Жұмыстың атауы | бірліктер | саны |

1. Терезе

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Терезенің алды тақтайларымен терезе ойықтарын ағаштармен толтыруларды бөлшектеу | м2 | 357,550 |
| 2 | Табақты болаттан ені 0,4 м болатын құйып алуларды алмастыру | м2 | 161,900 |
| 3 | Айналдыратын профильдерді ПВХ-дан терезе блоктарын орнату (қайырмалы, бұрылмалы-қайырмалы), үшқақпалы (оның ішінде керең шынылау жармалары болған жағдайда) ойық алаңымен 2 м2 артық. ПВХ профилінен, жұпталған, жылуды сақтайтын, екі камералы шыны пакеттермен шыныланған терезе блоктары (3 шыны), айналмалы қайырмалы фурнитурасымен: үш элементті бір айналмалы жармасымен. | м2 | 354,707 |
| 5 | Айналдыратын профильдерді ПВХ-дан терезе блоктарын орнату (қайырмалы, бұрылмалы-қайырмалы), үшқақпалы (оның ішінде керең шынылау жармалары болған жағдайда) ойық алаңымен 2 м2 артық. ПВХ профилінен, жұпталған, жылуды сақтайтын, екі камералы шыны пакеттермен шыныланған терезе блоктары (3 шыны), айналмалы қайырмалы фурнитурасымен: үш элементті бір айналмалы жармасымен. | м2 | 2,850 |
| 7 | Тас қабырғаларда терезе алды тақтайларын ПВХ орнату. ПВХ профилінен ені 450 мм терезе алды тақталары (м 165,61) | м2 | 357,550 |

2. Сыртқы құламалар

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 10 мм дейін текірек жуандығымен полимерцементті ерітіндімен құламаларды тегістеу | М2 | 50,000 |
| 10 | Органикалық кремниймен беткі жақтарының сыртқы құламаларын бояу | м2 | 50,000 |

3. Ішкі құламалар

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Қабырғалы металлды қаңқаға бекіту кезінде бояу және түсқағаздарды жапсыруды өңдеуде табақты материалдармен қаптау | М2 | 168,000 |
| 12 | Қаңқаларды, құламаларда (терезенің) минералды мақталы плиталармен толтыру, толтыру қалыңдығы 50 мм. Жылу ұстағыш маттар 8,4 м3 | М2 | 168,000 |
| 14 | Бояуға дайындалған поливинилацетатты суэмульсиялы құраммен құламаларды (терезенің) жақсартылған бояуы | М2 | 168,000 |

4. Басқа да жұмыстар

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | Автомобильді тасымалдау кезіндегі құрылыс қоқыстарын тиеу | т | 0,363 |
| 16 | автомобилдермен-самосвалдармен жүктерді тасымалдау (карьерден тыс жұмыс істейтіндермен), тасымал аралығы 3 км, жүк класы 1 | т | 0,363 |